# Colori e Finiture

Nel nuovo impianto, viene realizzata la verniciatura a polveri poliestere, con polimerizzazione nel forno a 180/200° C. Importantissima è la preparazione e la pulizia dei prodotti che avviene all’interno del tunnel in distinte fasi: ciò permette una successiva perfetta aderenza delle polveri sulla superfici zincate. Inoltre è stato previsto nel ciclo di verniciatura uno specifico trattamento con primer per migliorare la protezione dell’infisso in zone marine , in località con attività geotermica, in prossimità di poli industriali e di stabilimenti zootecnici.

La garanzia del prodotto è quella prevista dal C.C. a condizione di una ordinaria manutenzione.

Le finiture dei colori possono essere semilucide, opache, raggrinzite, con effetto martellato o ramato, possibilità di eseguire ogni tinta su richiesta del cliente, anche a campione.  La cartella dei colori RAL è solo indicativa, i signori clienti devono fare sempre riferimento alla mazzetta originale dei colori RAL.