Persiana Classe 3

* **TELAIO**: profilo sagomato complanare in tubolare chiuso pre-zincato 15/10 con aletta  
  di copertura da 35 mm.
* **ANTA**: profilo pre-zincato 15/10 e lamelle orizzontali fisse 50/10 assemblati con trafilato da 6 mm, questo assemblaggio basato su interferenza meccanica dei componenti permette alle ante della persiana di restare in forma senza la saldatura delle componenti orizzontali.
* **CERNIERE**: acciaio pre-zincato 40/10 a tre lembi anti-sfilo con cuscinetti cromo  
  e perni in acciaio zincato.
* **DOTAZIONI**: serratura da montante a triplice chiusura, 1 cilindro europeo, da 8 a 24 rostri, da 4 a 12 punti di fissaggio e registrazione con Pressore, boccole anti-rumore su paletto, soglia in tinta e set tappi di chiusura fori.
* **FINITURE DISPONIBILI:** RAL Standard, RAL non Standard con maggiorazione ed effetto legno.
* **TIPOLOGIE DISPONIBILI:** anta con doppio battente, anta con zoccolo per infisso senza soglia.
* **NUMERO ANTE REALIZZABILI**: una, due, tre o quattro ante.
* **APERTURE**: Standard dx/sx o libro dx/sx.
* **DOCUMENTAZIONI ALLEGATE ALLA CONSEGNA**: certificato CE, manuale di uso e manutenzione.
* D**OCUMENTAZIONE SU RICHIESTA**: certificato resistenza all’effrazione, certificato resistenza al carico vento, certificato verniciatura.

Persiana Orientabile Classe 3

* **TELAIO**: profilo sagomato complanare in tubolare chiuso pre-zincato 15/10 con aletta  
  di copertura da 35 mm.
* **ANTA**: profilo pre-zincato 15/10 e lamelle orizzontali orientabili 50/10 assemblati con trafilato da 6 mm, questo assemblaggio basato su interferenza meccanica dei componenti permette alle ante della persiana di restare in forma senza la saldatura delle componenti orizzontali.

 **CERNIERE**: acciaio pre-zincato 40/10 a tre lembi anti-sfilo con cuscinetti cromo e perni in acciaio zincato.

 **DOTAZIONI**: serratura da montante a triplice chiusura, 1 cilindro europeo, da 8 a 24 rostri, da 4 a 12 punti di fissaggio e registrazione con Pressore, boccole anti-rumore su paletto, soglia in tinta e set tappi di chiusura fori.

 **FINITURE DISPONIBILI**: RAL Standard, RAL non Standard con maggiorazione ed effetto legno.

 **TIPOLOGIE DISPONIBILI**: anta con doppio battente, anta con zoccolo per infisso senza soglia.

 **NUMERO ANTE REALIZZABILI**: una, due, tre o quattro ante.

 **APERTURE**: Standard dx/sx o libro dx/sx.

 **DOCUMENTAZIONI ALLEGATE ALLA CONSEGNA**: certificato CE, manuale di uso e manutenzione.

 **DOCUMENTAZIONE SU RICHIESTA**: certificato resistenza all’effrazione, certificato resistenza al carico vento, certificato verniciatura.

Persiana Classe 2

* **TELAIO**: profilo sagomato complanare in tubolare chiuso pre-zincato 15/10  
  con aletta di copertura da 35 mm.
* **ANTA**: profilo pre-zincato 15/10 e lamelle orizzontali fisse 50/10 assemblati con trafilato da 6 mm, questo assemblaggio basato su interferenza meccanica dei componenti permette alle ante della persiana di restare in forma senza la saldatura delle componenti orizzontali.

* **CERNIERE**: acciaio pre-zincato 40/10 a tre lembi anti-sfilo con cuscinetti cromo e perni in acciaio zincato.
* **DOTAZIONI**: serratura da montante a triplice chiusura, 1 cilindro europeo, da 8 a 24 rostri, da 4 a 12 punti di fissaggio e registrazione con Pressore, boccole anti-rumore su paletto, soglia in tinta e set tappi di chiusura fori.
* **FINITURE DISPONIBILI**: RAL Standard, RAL non Standard con maggiorazione ed effetto legno.
* **TIPOLOGIE DISPONIBILI**: anta con doppio battente, anta con zoccolo per infisso senza soglia.
* **NUMERO ANTE REALIZZABILI**: una, due, tre o quattro ante.
* **APERTURE**: Standard dx/sx o libro dx/sx.
* **DOCUMENTAZIONI ALLEGATE ALLA CONSEGNA**: certificato CE, manuale di uso e manutenzione.
* **DOCUMENTAZIONE SU RICHIESTA**: certificato resistenza all’effrazione, certificato resistenza al carico vento, certificato verniciatura.